1.
Sprawdź kolory skrajne na wyczkach przy routerze (4 wtyczki)

[image: Zaciskanie Złącza RJ-45 Na Skrętce Kategorii, 55% OFF]

2.
Mamy 4-y przewody przy routerze i 5 gniazdek.

Gniazdka
1x biuro
1x salon
1x pokój Maćka
2x pokój na górze

Sprawdź czy jest jakiś przewód w drugim gniazdku w pokoju na górze. Jeżeli jest to 1 szt. czy 2 szt. ?

















Podpięcie gniazdka internetowego.

1. W obudowie (białym dekielku) podmień wkładkę z telefonicznej na internetową.
2. Ściągnij koszulkę (odizoluj) z przewodu internetowego (ok 2 cm) w gniazdku w biurze. Tylko szarą zewnętrzną część. Kolorowe kabelki zostaw tak jak są tylko ich nie natnij.
3. Kolorowe kabelki zamontuj do gniazdka internetowego (wkładka) zgodnie ze schematem „B” i dociśnij przeźroczystym elementem aż kliknie (chyba).
4. Obetnij niepotrzebnie wystające kolorowe końcówki.
5. Podepnij odpowiedni przewód do routera (na korytarzu, na górze).
6. Podepnij laptopa do gniazdka w Twoim biurze. Powinien być „internet” w laptopie.
7. Jeżeli TAK to wróć do routera wypnij kabel z routera i podepnij jeszcze raz ale przez „przedłużkę”.
8. Zejdź do biura i sprawdź czy jest internet.
9. Jeżeli jest to poskręcaj w biurze wszystko jak należy i podłącz długi przewód do gniazdka i przeprowadź go do biurka. Masz do dyspozycji 2-a przewody 5m i 8m. Wybierz optymalny.
10. [bookmark: _GoBack]Jeżeli w pkt. 7 będzie NIE to wróć do routera (na korytarzu, na górze) i podepnij do niego wszystkie 4-y przewody bo mogą być błędnie opisane i powtórz punkty 7-9
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