Specyfikacja rolek faksowych obowiązuje od 01.08.2004

	Model faxu
	Nr FR szer. kalki
	Długość i  barwnik
	Opis specyfikacji technicznej  rolek do wybranych modeli faksów

	Panasonic 121PD, KX-FA 136
	FR 002

220mm
	100m/out
	Rolka nawijana ½ cala  szer. 220mm- 4 nacięcia po obu stronach, barwienie po prawej stronie (w trakcie nawijania).Rolka odbiorcza ½ cala szer.220mm-2 nacięcia brak barwień

	Panasonic82/88PD KX-FP 55/53
	FR 012
220mm
	50m/out
	Rolka nawijana ½ cala szer.220mm-2 nacięcia  brak barwień.  Rolka odbiorcza ½ cala szer.221mm-2 nacięcia barwienie po prawej stronie (w trakcie jej doklejania). Dokładane 4 zębatki do każdej rolki.

	Panasonic KX-FP 57
	FR 023  213mm
	75m/ out
	Rolka nawijana ½ cala szer. 213mm-2 nacięcia  brak barwień.  Rolka odbiorcza ½ cala szer.220mm-2 nacięcia, barwienie po prawej stronie, wklejana centralnie. Dokładane 4 koncówki (w tym 1 z magnesem) do każdej rolki.              

	Panasonic KX-FP 54
	FR 024  213mm
	35m/ out
	Rolka nawijana ½ cala szer. 213mm-2 nacięcia  brak barwień.   Rolka odbiorcza ½ cala szer.220mm-2 nacięcia, barwienie po prawej stronie wklejana centralnie. Dokładane 4 koncówki (w tym 1 z magnesem) do każdej rolki.              

	Panasonic KXF- 1000 KX-FA 133/134
	FR 013  220mm
	200m/out
	Rolka nawijana: 1cal, szerokość 220mm, 4 nacięcia pod kątem 90 stopni, brak barwień. Rolka odbiorcza kaka sama jak rolka nawijana. 

	Philips Magix Vox 301
	FR 014

212mm
	100m/IN
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 212mm, 2 nacięcia, brak barwień.. Rolka odbiorcza kaka sama jak rolka nawijana.

	Philips Magic II Clasic 321
	FR 021

216mm
	66m /IN


	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 216mm, 2 nacięcia, brak barwień.m  Rolka odbiorcza kaka sama jak rolka nawijana.

UWAGA:  DLA LAMBDY NAWÓJ ZWIĘKSZA SIĘ DO 100m.b.

	Brother 921/931          PC 302RF
	FR 007

217mm
	77m/out
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 217mm, 2 nacięcia, brak barwień.  Rolka odbiorcza ½ cala, szerokość 217mm, prawa strona w trakcie wklejania 2 nacięcia skośne (120stopni) + barwienie niebieskie, po drugiej 2 naciecia, brak barwienia.

	Brother T 72/74/76

PC402RF
	FR 008

217mm
	47m/out
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 217mm 2 naciecia brak barwień, rolka odbiorcza szerokość 220mm, do rolki odbiorczej dokładana końcówka (z prawej strony rolki odbiorczej)

	Brother 1010/1020      PC 202RF
	FR 006 217mm


	135m/out
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 217mm, 2 nacięcia, brak barwień.  Rolka odbiorcza ½ cala, szerokość 217mm, prawa strona w trakcie wklejania 2 nacięcia skośne (120stopni) + barwienie niebieskie, po drugiej 2 naciecia, brak barwienia.

	Brother 1000P            PC 92RF/94RF
	FR 004

217mm
	115m/IN
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 217mm, 2 nacięcia, brak barwień. Rolka odbiorcza taka sama jak nawijana.

	Brother 1200P            PC 102 RF
	FR 005

217mm
	200m/IN
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 217mm, 2 nacięcia, brak barwień. Rolka odbiorcza taka sama jak nawijana

	Sharp FO780/880 UX300               3CR
	FR 020

220mm
	30m/out
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 220mm, 4 nacięcia (co 90stopni), brak barwień. Rolka odbiorcza taka samam jak nawijana.

	Sharp UX           6CR
	FR 022

218mm
	50m/out
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 215mm, kalka nawijana równo z lewą krawędzią rolki na maszynie. W trakcie nawijania brak nacięć po prawej stronie na maszynie, po lewej 2 nacięcia. Rolka odbiorcza szer.220mm nacięcia takie same jak nawijana.

	Sharp FO1460

UX 500             15CR
	FR 019

220mm
	150m/out
	Rolka nawijana 2 nacięcia skośne (120stopni) po obu stronach, brak barwień. Rolka odbiorcza taka sama. UWAGA: po doklejeniu rolki odbiorczej dowinąć rozbiegówkę 1/1, a nie po przekątnej.

	Sagem TTR 900 (z kartą magnetyczną)
	FR 025

   212mm
	47m/IN
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 212mm, 2 nacięcia po obu stronach, brak barwień. Rolka odbiorcza taka sama.Wymagana jest karta magnetyczna.

	Sagem TTR 812

(TTR815 z kartą mag.)
	FR 018

212mm
	80m/IN
	Rolka nawijana ½ cala, szerokość 212mm, 2 nacięcia po obu stronach, brak barwień. Rolka odbiorcza taka sama.


Sporządził i zatwierdził:

