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Do celów informacyjnych.
NYLON DO WPRASOWYWANIA   e-9200

Materiał do wprasowywania posiada warstwę kleju termotopliwego zaprojektowany do druku termotransferowego.

Ilość stron do druku:  jedna

Odporność na pranie do temp.:  60 st. C

Czyszczenie chemiczne: TAK

    INSTRUKCJA WPRASOWYWANIA (w skrócie) zalecana przez producenta: 

- żelazko powinno być ustawione na temp. 130-170 st.C

- etykieta powinna być aplikowana na płaską powierzchnię

- wprasowywanie powinno być zrobione 3 razy, za każdym razem po ok. 10 sekund (przerwa nie   powinna być dłuższa niż 30 minut ale materiał powinien być chłodny)

- materiał jest odporny na suszenie do 55st.C i nie powinno być ono dłuższe niż 10 minut

 

Najważniejsze zalecenie producenta:  przeprowadzić testy !!!.
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