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OFERTA CENOWA

SYSTEMU OZNACZEŃ 
	Adresat oferty:

DREWMAX
Krzysztof Pacyga
Białka 428
34-220 Maków Podhalański
tel./fax 33/877 34 61
	Osoba do kontaktu:

Marek Obłaza

„Etisoft Kraków” s.c.

tel. 012 263 77 51 wew. 30
tel. kom 0 501 651 393

e-mail: mareko@etisoft.com.pl
	Kraków 2008-09-23

	
	
	OFERTA NR : OF/MO/5/08

	
	
	Ważność oferty 60 dni


1.    Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest sprzedaż drukarki termotransferowej.
2.    Opis składników systemu

2.1 Drukarki termotransferowe CITIZEN 
Drukarki CITIZEN są efektem wieloletnich doświadczeń firmy w produkcji urządzeń precyzyjnych. Termotransferowe urządzenia marki CITIZEN przeznaczone są do drukowania oznaczeń na wyroby gotowe, opakowania jednostkowe i zbiorcze, a także wszelkiego typu etykiet informacyjnych i ostrzegawczych. Posiadają wbudowany generator wszystkich popularnych kodów kreskowych i dwuwymiarowych. Drukarki termotransferowe gwarantują wysoką jakość nadruku na etykietach papierowych, foliowych, przywieszkach z tworzyw sztucznych i kartonowych oraz wszywkach tekstylnych. Zastosowanie kolorowej taśmy barwiącej daje możliwość barwnych wydruków, charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, wysokimi parametrami technicznymi, bezawaryjną pracą, atrakcyjną ceną w swojej klasie urządzeń profesjonalnych oraz prostotą obsługi i niskimi kosztami eksploatacji

Drukarka  CITIZEN  CL-S703

Drukarka CITIZEN CL-S703 jest to drukarka o rozdzielczośći 300dpi. co zapewnia  bardzo dokładny druk małych czcionek, grafiki, kodów kreskowych i kodów dwuwymiarowych. W drukarce zastosowano innowacyjną konstrukcję. Obudowa Hi-Open™ jest podnoszona do góry, dzięki temu otwarta drukarka nie zajmuje więcej miejsca. Dostęp do wszystkich funkcji jest zapewniony od przodu drukarki, w tym także zakładanie rolki z materiałem i taśmą barwiącą. 

Łatwa obsługa

Wymiana taśmy barwiącej i rolki z etykietami jest bardzo prosta. Metalowy mechanizm Hi-Lift™ otwiera się pod kątem 90°, dzięki temu dostęp do taśmy i rolki z materiałem jest ułatwiony. Wyłącznik zasilania także znajduje się z przodu drukarki. Duży, graficzny wyświetlacz LCD wyświetla aktualny stan drukarki i ułatwia jej konfigurowanie. 

ARCP™ – system kontroli i pozycjonowania taśmy barwiącej 

System ARCP zapewnia stały naciąg taśmy barwiącej na całej jej długości. Zapobiega marszczeniu się i poślizgowi taśmy podczas drukowania oraz utrzymuje stałą pozycje zadruku na wszystkich etykietach. 

Standard przemysłowy

Drukarka CL-S700 została wyposażona w trwałą, metalową obudowę, która zabezpiecza części drukarki oraz założone etykiety przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Możliwość założenia taśmy barwiącej o długości 450 metrów wydłuża czas pracy drukarki a łatwa jej wymiana minimalizuje czas przestojów. 

Ruchomy czujnik materiału

Drukarka posiada ruchomy czujnik materiału, który zapewnia poprawną pracę przy nietypowych kształtach etykiet.

Interfejsy

Drukarka została standardowo wyposażona w najbardziej popularne porty komunikacyjne: 

· Szeregowy RS232C 

· Równoległy IEEE 1284 

· USB 

Wyposażenie dodatkowe

· Automatyczna obcinarka do etykiet, kartonu i wszywek 

· Rozdzielacz etykiet (peeler) odklejący etykietę od pokładu 

· Porty komunikacyjne Ethernet, WiFi 
Drukarka CITIZEN  CLP 631

Najmniejsza drukarka termotransferowe o rozdzielczości 300dpi oferuje wysoką jakość druku za niewielką cenę. Bogato wyposażone, charakteryzują się bardzo prostą obsługą. Przeznaczona jest do drukowania etykiet adresowych, magazynowych, oznaczeń produkcyjnych, wszywek tekstylnych, szarf okolicznościowych i wielu innych.

Konstrukcja i Obudowa

Pomimo tego, że drukarki posiada plastikową obudowę, wyposażone są w wytrzymały mechanizm. Metalowy moduł drukujący gwarantuje trwałość 
i niezawodność pracy drukarek. 

Łatwa Obsługa

Drukarka CLP 631 charakteryzuje się bardzo prostą obsługą. Zastosowany w drukarce mechanizm typu "muszla małży" ułatwia wymianę rolki z etykietami. Wystarczy położyć materiał i zamknąć głowicę.

Procesor, pamięć
Zastosowane w drukarce elementy: 32 bitowy procesor, kontroler IC, 8Mb pamięci RAM, 2Mb pamięci FLASH w standardzie zapewniają wysoką prędkość druku. 
ARCP™ – system kontroli i pozycjonowania taśmy barwiącej 
System ARCP zapewnia stały naciąg taśmy barwiącej na całej jej długości. Zapobiega marszczeniu się i poślizgowi taśmy podczas drukowania oraz utrzymuje stałą pozycje zadruku na wszystkich etykietach. 

Ruchomy czujnik materiału

Drukarka posiada ruchomy czujnik materiału, który zapewnia poprawną pracę przy nietypowych kształtach etykiet.

Porty komunikacyjne

Drukarki CLP 621, CLP 631 zostały standardowo wyposażone w porty komunikacyjne:

· Szeregowy RS 232C

· równoległy IEEE1284

· przemysłowy USB 

Istnieje także możliwość rozbudowania o dodatkowe, łatwe w montażu interfejsy:

· sieciowy LAN (Ethernet)

· bezprzewodowy Wireless LAN (WiFi)

Opcje

· Automatyczna obcinarka do etykiet, kartonu i wszywek

· Rozdzielacz etykiet (peeler) - odkleja etykietę od pokładu

· Porty komunikacyjne Ethernet, WiFi
3. Oprogramowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom silnie rozwijającego się rynku firma ETISOFT stworzyła własne oprogramowanie do obsługi drukarek termotransferowych i termicznych CITIZEN. Proponowane aplikacje do druku etykiet współpracują z bazami danych, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, systemami magazynowymi i sprzedaży. Programy napisane w języku polskim są łatwe i wygodne w obsłudze, nie stwarzają problemów nawet niedoświadczonym użytkownikom komputerów.

Program ETILABEL jest niezbędnym narzędziem do projektowania i drukowania etykiet. Podstawowa wersja BASIC umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie etykiet z użyciem grafiki (format BMP), tekstów pisanych czcionkami True Type, kodów kreskowych (m.in. EAN13, EAN8 i kod 128). Przy projektowaniu etykiety możliwe jest wstawianie kolejnych numerów.    

W zależności od potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw istnieją rozbudowane wersje oprogramowania. 

Poniżej zostały opisane dodatkowe opcje w poszczególnych wersjach oprogramowania .

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH WERSJI etiLABEL
BASIC:
· Wydruk podstawowych elementów: kod kreskowy, tekst, grafika.

· Do każdego elementu podstawowe ustawienia: położenie, wymiary, orientacja, nazwa, wartość

· Obsługa odrywania i obcinania

· Obsługa odklejania (peeler)

· Kody kreskowe - podstawowy zestaw kodów: 39, 93, 2 z 5, 2 z 5 z sumą kontrolną, EAN13, EAN8, 128.

· Podstawowe parametry druku: liczba etykiet, liczba kopii, temperatura druku, szybkość druku.

· Ustawienia przesunięć dla odrywania i obcinania.

· Przesunięcie wydruku

· Numerator zwykły

· Druk przez porty lokalne

MEDIO:

Funkcjonalność etiLABEL BASIC oraz

· Data i czas (w tym data ważności)

· Automatyczne łamanie linii (tekst True Type)

· Zapytaj przed drukiem

· Druk w kilku kolumnach

· Kierunek druku (wygodna edycja bardzo długich etykiet)

· Możliwość powiązania obiektów - element docelowy pobiera wartość ze źródłowego

· Wyświetlenie tła (na przykład dla etykiet wstępnie zadrukowanych)

STANDARD:

Funkcjonalność etiLABEL MEDIO oraz

· Kody dwuwymiarowe (2D): PDF417, DataMatrix.

· Druk przez sterownik drukarki 
· Obsługa plikowych baz danych - wymagana biblioteka MDAC (w XP instalowana z systemem): dBase (dbf), Paradox (db), Excel (xls), tekst (txt), DBISAM (dat).

· Zapamiętywanie czcionki TrueType w pamięci drukarki

· Sprawdzanie długości tekstu (wartości)

· Negatyw

· Wklej specjalnie (inne strony kodowe) tylko w Win95/98/ME

· Dla elementów "Zapytaj przed drukiem”, jeśli w folderze programu istnieje plik tekstowy o nazwie takiej, jak nazwa elementu, w okienku z zapytaniem o wartość zostanie wyświetlona lista wartości z pliku zamiast pola edycyjnego

· Nie drukuj - możliwość wyłączenia niektórych elementów z druku

· Odstęp między literami (czcionki drukarki)

· Szerokość liter (czcionki True Type)
· Justowanie tekstu systemowego (czcionki drukarki)

· Inne kody kreskowe (ITF14, EAN13 zmienna ilość/cena, EAN2, EAN5, UPCA, HIBC)

· Numeratory w wersji szesnastkowej
PROFESSIONAL:

Funkcjonalność etiLABEL STANDARD oraz

· Globalny numerator - możliwość stosowania ciągłej numeracji używając wielu wzorców etykiet.

· Obsługa dowolnych baz danych: Access (mdb), MS SQL Server, inne przez ODBC: Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL.

· Inne specyficzne kody: 2 z 5 Bewag, 3 Suisses, EAN128 Polfer.

· Możliwość obliczania sum kontrolnych i umieszczania ich w tekście (potrzebne na przykład do podpisów pod kodami)

Zapisywanie informacji o wydrukowanych etykietach (log)

4. Gwarancja (przy druku termotransferowym)
Drukarka CLP 631 objęta jest gwarancją na okres 24 miesięcy z limitem 50 kilometrów wydruku.

Głowica drukująca objęta jest oddzielną gwarancją na okres 6 miesięcy z limitem 30 kilometrów wydruku.

5. Serwis

Firma ETISOFT zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, gwarantuje usunięcie awarii w krótkim terminie (w dni robocze serwis czynny jest w godzinach 800 do 1600) lub w przypadku większej awarii w ramach gwarancji zapewnia bezpłatnie urządzenie zastępcze na czas naprawy na zasadach ustalonych z serwisem.

6. Oferty cenowe

Cena drukarki
	Model drukarki 
	Cena netto (PLN)

	CL-S703
	5066,00

	CLP 631
	2850,00


Cena drukarki obejmuje:

Kabel zasilający, Kabel komunikacyjny USB

Kabel komunikacyjny Centronix (równoległy)

Zewnętrzny podajnik materiału

Oprogramowanie etiLabel Basic OEM

Oprogramowanie etiCitSetup

Przegląd serwisowy zerowy

Instalacja, szkolenie, pomoc w tworzeniu pierwszych etykiet.

Ceny oprogramowania

	Rodzaj oprogramowania
	Cena netto (PLN)

	Etilabel Basic
	-

	Etilabel MEDIO
	345,00

	Etilabel STANDARD
	655,50

	Etilabel PROFESSIONAL
	1000,00


Ofertę sporządził:

Marek Obłaza


tel. (12) 263 77 51 w. 25


tel. kom. 0 501 651 393

mareko@etisoft.com.pl
Etisoft Kraków s.c.  ul. Rydlówka 20,  30-363 Kraków, tel./fax (12) 263-77-51  tel. (12) 263-93-50    tel. (12) 263-93-51

e-mail: krakow@etisoft.com.pl        www.etisoft.com.pl


