Filmy HD to po prostu filmy o rozdzielczości albo 1920x1080 albo 1280x768 i teraz od Ciebie i Twojego sprzętu zależy jaką możesz u siebie ustawić maksymalną rozdzielczość. 
Jeśli masz komputer z wyjściem D-SUB i TV z wejściem D-SUB to najlepiej gdy wykorzystasz NATYWNĄ rozdzielczość matrycy TV - najczęściej w LCD jest to 1366x768 (1360x768) i tyle 
Aby zobaczyć wszystko co autor filmu zapisał w swoim pliku wypadałoby mieć monitor 1920x1080 i takie monitory są (najczęściej 1920x1200) gorzej z telewizorami bo tych za wiele nie ma. 
Ale podsumowując - nie ma czegoś takiego jak jakość HD, jest po prostu rozdzielczość i to ona jest w sumie najważniejsza, rozdzielczość twojego ekranu oraz rozdzielczość jaką możesz podać na ten ekran.

Obecnie telewizja HDTV nadawana jest w dwóch formatach:
1080-i ”interlaced” czyli z przeplotem, obraz skanowany jest dwukrotnie: linie nieparzyste i parzyste
720-p ”prograssive” czyli progresywnie, obraz skanowany jest w całości, 720 linii po kolei
W formacie 1080-i wyświetlanych jest więcej linii i przekazywanych więcej informacji, co daje większą ostrość dla nieruchomych lub powoli zmieniających się obrazów.

jest mpeg 2 i mpeg 4

            jest jakieś S2 czyli dokładnie DVB-S2 czyli nowa norma modulacji 

            S-satelitarnej 8PSK, dotąd było QPSK czyli quadrature jak 4 - "4PSK"

            czyli S2 pozwala nadać 2 razy większy strumień na tym samym 

            transponderze

