Witam

    Do oferty firmy Etisoft zostały dodane czytniki kodów kreskowych
laserowe i diodowe, przewodowe  i bezprzewodowe
firmy CipherLab

· Lekki 

· Głębokość pola odczytu nawet do 64 cm (CL1200) 

· Zaawansowane funkcje edycyjne (nagłówki, stopki, podział kodu itp.) 

· Odczyt kodów w negatywie 

· Odporność na wielokrotne upadki z wysokości do 2.0m (CL1100) 

· Funkcja AutoSense - automatyczny odczyt kodu (CL1100)
*wymaga odpowiedniego stojaka  

· 5 lat gwarancji  dla  CL1100  / 1 rok dla CL1200 

Ceny:

	T-CL1100
	Diodowy czytnik kodów kreskowych przewodowy CipherLab
	  120 euro

	T-CL1200
	Laserowy czytnik kodów kreskowych CipherLab
	  165 euro 

	T-CL1XXX-KB
	Kabel klawiaturowy ps/2 dla Czytników przewodowych CipherLab
	20 euro

	T-CL1XXX-RS
	Kabel szeregowy RS232 dla Czytników przewodowych CipherLab
	20 euro

	T-CL1XXX-USB
	Kabel USB dla Czytników przewodowych CipherLab
	30 euro




Czytniki bezprzewodowe
Diodowe 1166 i laserowe 1266
komunikujące się z bazą z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Zalety:

· Równie dobrze komunikuje się z dołączoną bazą jak i z urządzeniami 
wyposażonymi w interfejs Bluetooth np. notebook,  bez pośrednictwa bazy  

· Lekki ok 200g 

· Zasięg deklarowany przez producenta około 50M 

· Czas pracy na akumulatorze (bez ładowania) nawet do 50 godzin 

· Ładowanie akumulatora w czytniku odłożonym do bazy, w bazie 
lub w czytniku z podłączonym zasilaczem (bez bazy) 

· Funkcja zbierania i odczytu kodów w przypadku zerwania łączności 

· Głębokość pola odczytu nawet do 63 cm (czytnik laserowy) 

· Zaawansowane funkcje edycyjne (nagłówki, stopki, podział kodu itp.) 

· Odczyt kodów w negatywie   

· 3 lata gwarancji  *
* na laserowy moduł skanujący w czytniku 1266 - 1 rok gwarancji
 Komplet zawiera:

· Czytnik 1166 lub 1266 

· bazę/ładowarkę/dok  

·  2 akumulatory 

· kabel komunikacyjny dla bazy:
klawiaturowy ps/2 lub USB lub szeregowy 

· Zasilacz podłączany do bazy lub bezpośrednio do czytnika

Ceny:

	T-1166  ps2 
	Diodowy czytnik bezprzewodowy 1166 bluetooth z bazą ps/2
	  450   euro

	T-1166 USB
	Diodowy czytnik bezprzewodowy 1166 bluetooth z bazą USB
	  460  euro 

	T-1166 RS 
	Diodowy czytnik bezprzewodowy 1166 bluetooth z bazą RS232 
	  450   euro

	T-1266  ps2 
	Laserowy czytnik bezprzewodowy 1266 bluetooth z bazą ps/2
	  560   euro

	T-1266 USB
	Laserowy czytnik bezprzewodowy 1266 bluetooth z bazą USB 
	  570   euro

	T-1266 RS
	Laserowy czytnik bezprzewodowy 1266 bluetooth z bazą RS232
	  560  euro 



Podane ceny netto enduser 
 Czytniki są już dostępne, można zamawiać
 
 Pozdrawiam
Adam Nowacki

