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EAN(UCC: THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS

Niniejszy katalog zawiera tylko te firmy, które zgłosiły się do Instytutu Logistyki 
i Magazynowania – EAN Polska i zostały uczestnikami systemu EAN(UCC. Jej celem jest wyłącznie informowanie obecnych i potencjalnych użytkowników standardów EAN(UCC 
o możliwościach nabycia usług, sprzętu i oprogramowania do automatycznej identyfikacji 
i elektronicznej wymiany danych.

Instytut Logistyki i Magazynowania – EAN Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług, sprzętu i oprogramowania oferowanych przez wymienione firmy.

Instytut Logistyki i Magazynowania

EAN Polska
ul. Estkowskiego 6, 61 – 755 Poznań, tel. 061 852 76 81, fax: 061 852 63 76, 

e-mail: ckk@ilim.poznan.pl,

www.ean.pl
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1. Co zawiera katalog 

Zadaniem katalogu jest dostarczenie uczestnikom systemu EAN(UCC danych o firmach, z których usług mogą skorzystać przy wdrażaniu standardowych kodów kreskowych i Elektronicznej Wymiany Danych. Firmy umieszczone w katalogu są uczestnikami systemu i mają dostęp do wiedzy do standardach i sposobie ich wykorzystania.


Większość firm wdrażających kody kreskowe na życzenie swoich odbiorców w pierwszym etapie interesuje się wyłącznie sposobem ich wydrukowania. Jednakże, gdy już większość produkowanych towarów jest okodowana, warto zastanowić się nad wykorzystaniem tych oznaczeń do usprawnienia pracy we własnym magazynie. Do tego celu służą systemy automatycznego gromadzenia danych tzw. systemy ADC (ADC - Automatic Data Capture). Krótka charakterystyka tych systemów i urządzeń wchodzących w ich skład jest zawarta w rozdziale 2. Znajdziecie tam Państwo wskazówki, które warto uwzględnić przy wyborze sprzętu.


Decydując się na wdrożenie systemu ADC należy uwzględnić także jego przyszły rozwój. Istotne znaczenie ma jego elastyczność i dostosowanie do standardów globalnych. O ile ostatniej fazie detalicznej sprzedaży tym standardem są kody EAN/UPC, w tym kod EAN-13 i EAN-8, to w zastosowaniach logistycznych taka rolę odgrywa kod UCC/EAN-128 i ustalone na poziomie międzynarodowym Identyfikatory Zastosowań. Szczególne znaczenie ma też identyfikacja jednostek logistycznych w oparciu o numer SSCC. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 3. 


W rozdziale 4 wymieniono współpracujące z ILiM - EAN Polska firmy wraz z szczegółowym zakresem oferowanych przez nich usług i sprzętu. Na końcu katalogu zamieszczone są materiały reklamowe dotyczące urządzeń. 


Szczegółowe informacje na temat standardów EAN.UCC i aplikacji, w których są wykorzystywane znajdują się na stronie www.ean.pl

 2. Systemy automatycznego gromadzenia danych (ADC)

Systemy automatycznego zbierania danych (ADC - ang: Automatic Data Capture) służą do zbierania danych i bezpośredniego - bez użycia klawiatury -  wprowadzania informacji do komputera lub innego urządzenia mikroprocesorowego, w celu ich stosownego przetwarzania, aby dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu aplikacyjnemu usprawnić zarządzanie w firmie. W systemach tych stosowanych jest wiele technologii, zapewniających automatyczne zbieranie informacji dla różnych zastosowań. 

Najbardziej rozpowszechnione są systemy wykorzystujące kody kreskowe. Kody kreskowe są stosowane tam, gdzie informacja zapisana numerycznie albo alfanumerycznie, wystarcza do powiązania obiektu z jego opisem w bazie danych. Popularność systemów ADC, opartych na kodach kreskowych, spowodowana jest między innymi niską ceną, łatwością wdrożenia i obecnością międzynarodowych standardów w zakresie symbolik kodów oraz ich stosowania. Czytniki kodów, drukarki oraz oprogramowanie systemów ADC dostępne obecnie, umożliwiają korzystanie z najbardziej popularnych standardów. 

Systemy ADC z kodami kreskowymi występują w trzech podstawowych konfiguracjach, zależnych od typu czytnika: stacjonarnych, rejestratorów (terminali - przenośnych czytników z pamięcią) i czytników z łączem radiowym. Czytniki stacjonarne są połączone na stałe z komputerem i przesyłają dane natychmiast po ich odczytaniu. Rejestratory przenośne, zasilane bateryjnie, przechowują odczytane dane w pamięci w celu ich późniejszego przesłania do komputera. Przenośne czytniki z łączem radiowym zasilane bateryjnie transmitują, wykorzystując fale radiowe, dane do komputera natychmiast po ich odczytaniu. 

Systemy ADC są wykorzystywane m.in. do:

· ewidencji produkcji i dystrybucji, 

· kompletacji i kontroli wydań z magazynu,

· inwentaryzacji,

· ewidencji zasobów,

· automatyzacji przyjęć towarów i jednostek logistycznych. 

Wdrożony, przy zachowaniu zgodności oznaczania z globalnym standardem EAN(UCC, system ADC odpowiada „dzisiaj” na zgłaszane  potrzeby bieżące firmy oraz „jutro” na potrzeby zgłaszane przez współpracujących z nią dostawców i odbiorców.

2.1. Co powinien zawierać projekt systemu ADC?

ILiM-EAN Polska zaleca, aby przy projektowaniu systemu ADC uwzględnić następujące elementy:

· ocenę realizowanego obecnie procesu magazynowania materiałów pod kątem przepływu informacji, 

· zakres i koncepcję wdrożenia techniki ADC w oparciu o zasady systemu EAN(UCC 
i indywidualne wymogi określonych – wytypowanych przez Klienta dostawców i odbiorców, z uwzględnieniem uwarunkowań: organizacyjnych, technicznych, finansowych i czasowych,

· przeprowadzoną wspólnie z Klientem analizę doprowadzającą do wyboru właściwego dla Klienta wariantu wdrożenia ADC,

· zastosowanie odpowiedniego systemu informatycznego lub zweryfikowanie logiki istniejącego rozwiązania informatycznego pod kątem wykorzystywania standardów systemu EAN(UCC i innych, przyjętych do uwzględnienia,

· zastosowanie odpowiednich urządzeń do ADC wyposażonych w odpowiednie aplikacje współpracy z systemem informatycznym,

· nadzór nad prawidłowością wdrożenia,

· wytyczne związane z aspektami technicznymi drukowania i czytania kodów kreskowych.

2.2. Korzyści z wdrożenia systemu ADC w standardach globalnych EAN.UCC 

· Wdrożony system ADC zmniejsza możliwość występowania błędów podczas kompletacji zamówień, przyspiesza realizację operacji przyjęć do magazynu, umożliwia optymalizację składowania.

· Poprzez wprowadzenie standardowych w skali świata oznaczeń wyrobów, rozszerzają się możliwości współpracy w szerokim łańcuchu dostaw, również w obszarze elektronicznej wymiany dokumentów.

· Firma osiąga przewagę konkurencyjną poprzez stworzenie jego odbiorcom możliwości automatycznego przyjmowania dostaw, dzięki stosowaniu standardowych oznaczeń 
w kodach kreskowych na wysyłanych jednostkach logistycznych i handlowych.

· W konsekwencji następuje pogłębienie współpracy z obecnymi i przyszłymi odbiorcami 
i otwarcie nowych rynków zbytu w skali globalnej.

· Zauważa się podniesienie rangi przedsiębiorstwa do poziomu światowego, wchodzi ono do rodziny firm stosujących europejskie i światowe standardy.

3 . Krótka charakterystyka sprzętu do ADC

Sprzęt do ADC oferowany przez firmy z niniejszego katalogu firm to:

1. Drukarki kodów kreskowych

2. Czytniki kodów kreskowych

3. Terminale – przenośne bazy danych (nazywane też inwentaryzatorami)

4. Wagi z systemem krajowym EAN(UCC

5. Weryfikatory kodów kreskowych.

3.1. Drukarki kodów kreskowych

Specjalizowane drukarki kodów kreskowych umożliwiają wydruk odpowiedniej jakości kodów kreskowych, a także znaków alfanumerycznych, znaków graficznych, rysunków itp.

Obecnie stosowane specjalizowane drukarki kodów kreskowych to:

a) drukarki termiczne,

b) drukarki transferu termicznego,

c) drukarki atramentowe.

Dwie pierwsze z tych drukarek wykonują wydruk kodów kreskowych z reguły na etykietach samoprzylepnych, natomiast drukarki atramentowe są stosowane przede wszystkim do wydruku kodów kreskowych bezpośrednio na opakowaniach tekturowych na liniach produkcyjnych. Wadą takiego wydruku jest często za mały kontrast pomiędzy tłem kodu np. ciemnobrązowy kolor tektury, a ciemnymi kreskami kodu. Tektura charakteryzuje się również często dużą, do tego nierównomierną nasiąkliwością, co powoduje rozlewanie się kresek kodu i nierówność ich krawędzi. Drukarki transferu termicznego umożliwiają również wydruk termiczny. Wadą wydruku termicznego jest to, że etykiety pod wpływem światła słonecznego ciemnieją, a sam druk z reguły zanika już po dwóch – trzech miesiącach, jeżeli etykieta termiczna nie ma na powierzchni specjalnej warstwy ochronnej. Dlatego obecnie stosowany jest przede wszystkim wydruk termotransferowy, którego koszt jest zbliżony do wydruku termicznego, a trwałość druku jest znacznie większa. Kod kreskowy może być w tym przypadku nanoszony zarówno na zwykłe etykiety papierowe, jak i na etykiety z tworzywa sztucznego, folii metalowej, materiału tekstylnego itp. 

Oprócz samej drukarki ważnym elementem jest program, który pozwala na wydruk kodów kreskowych. Program taki może być zarówno programem uniwersalnym, pozwalającym na wydruk kodów kreskowych na różnego typu drukarkach różnych firm, jak 
i programem przeznaczonym tylko dla drukarek jednej firmy. Program taki powinien umożliwiać użytkownikowi wydruk odpowiedniej jakości kodów oraz wydruk informacji 
i grafiki, jaką chce się umieścić na etykiecie. Należy zwrócić uwagę na to, czy program umożliwia wydruk kodu UCC/EAN-128 oraz czy poprawnie generuje Identyfikatory Zastosowań. 

3.2. Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych umożliwiają skanowanie kodu kreskowego, zdekodowanie zawartej w nim informacji i przesłanie jej np. do komputera, przenośnej bazy danych. Podstawowe rodzaje czytników kodów kreskowych, sprzedawane przez polskie firmy, to:

a) czytniki laserowe,

b) czytniki CDD.

Przy wyborze rodzaju czytnika należy kierować się:

· maksymalną szerokością kodu, jaki ma być odczytywany,

· maksymalną odległością odczytu,

· warunkami środowiskowymi (zakres temperatury i wilgotności, zapylenie itp.).

Czytniki CCD są przede wszystkim czytnikami ręcznymi (operator czytnika trzyma go 
w ręce). Czytniki laserowe mogą być ręczne lub stacjonarne, np. montowane przy przenośniku taśmowym w hali produkcyjnej, magazynie czy na stanowisku kasowym 
w sklepie. Czytniki CCD są czytnikami tańszymi niż czytniki laserowe, ale z reguły umożliwiają odczyt kodów o szerokości 60 – 100 mm z odległości 1 – 2cm. Czytniki laserowe mają znacznie większy zasięg odczytu, z czym wiąże się również możliwość odczytu kodu o większej szerokości np. 150 – 200 mm. Przy zakupie takiego czytnika należy kierować się potrzebami, gdyż większa odległość odczytu czy np. większa odporność na warunki środowiskowe wiąże się ze znacznie większą ceną urządzenia. Jeżeli więc wystarczy odczyt kodu z odległości kilkudziesięciu centymetrów w warunkach zbliżonych do biurowych, to niepotrzebny jest czytnik odporny na niskie temperatury i odczytujący kody nawet z kilku metrów.

Przy zakupie czytnika należy koniecznie zwrócić uwagę, czy czytnik odróżnia kod UCC/EAN-128 od Kodu 128. Umożliwi to wykorzystanie standardów globalnych, uprości proces wdrożenia, a w przyszłości umożliwi wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.

3.3. Terminale – przenośne bazy danych

Urządzenia te są przeznaczone do zbierania i czasowego przechowywania informacji pochodzących z odczytu kodu kreskowego przed przesłaniem jej do komputera, na którym znajduje się program użytkowy danej aplikacji. Dane można wprowadzać w każdym miejscu podczas przyjmowania, kompletowania, wysyłki i inwentaryzacji. Terminale mogą posiadać wbudowany czytnik laserowy lub może on być do nich dołączany za pomocą przewodu. Najprostsze wersje terminali tylko przechowują odczytane lub wprowadzone 
z klawiatury dane. Bardziej skomplikowane urządzenia mogą sprawdzać dane, eliminując błędne dane bezpośrednio po odczycie, wstępnie je przetwarzają, umożliwiają wykonywanie obliczeń i zapamiętywanie wyników. 

Przy wyborze terminala należy kierować się oczywiście wymaganiami używanej aplikacji, np. czy ma być wykonywana za pomocą terminala tylko inwentaryzacja, czy również przyjmowanie i kompletacja. Duży wpływ na cenę terminala ma posiadana przez niego pamięć RAM, wielkość wyświetlacza, sposób transmisji danych. Przy zakupie terminala należy dowiedzieć się, czy program na nim zainstalowany jest uwzględniony w cenie terminala czy nie. Jeżeli funkcje programu nie są wystarczające to należy rozpatrzyć możliwość rozszerzenia jego możliwości. Być może potrzebne funkcje ma w swoim oprogramowaniu inny terminal – pozwoli to uniknąć kosztownych zmian w oprogramowaniu.

3.4. Wagi z systemem krajowym EAN(UCC

Przy zakupie wagi z możliwością wydruku kodów kreskowych należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jakie mogą być wydrukowane na niej struktury kodów EAN-13. W kodzie tym może zostać zakodowana masa, ilość lub cena. Struktura takich kodów została przedstawiona w wydanej przez ILiM - EAN Polska broszurze „Jak oznakować kodem kreskowym EAN towary o zmiennej ilości?”.

3.5. Weryfikatory kodów kreskowych

Weryfikatory kodów kreskowych są urządzeniami przeznaczonymi do sprawdzania jakości wydrukowanych kodów kreskowych. Można je podzielić na:

a) weryfikatory przenośne,

b) weryfikatory laboratoryjne (stacjonarne).

Weryfikatory laboratoryjne oprócz możliwości sprawdzania wydrukowanych kodów kreskowych często umożliwiają również sprawdzanie wzorców kodów kreskowych 
w świetle przechodzącym. Urządzenia te pozwalają na sprawdzenie wielu parametrów kodów kreskowych np. współczynnika odbicia światła od tła i od kresek kodu, średniej odchyłki szerokości kresek kodu, poprawności wielkości lewego i prawego marginesu kodu, poprawności cyfry kontrolnej itp. 


Większość obecnie sprzedawanych weryfikatorów kodów kreskowych umożliwia analizę kodów kreskowych zarówno metodą tradycyjną (wymiarową), jak również nową metodą nazywaną analizą ANSI (akronim nazwy: American National Standards Institute). Metoda ta polega na szczegółowej analizie tzw. profilu współczynnika odbicia światła promienia skanującego, czyli jest skorelowana z warunkami spotykanymi w sprzęcie skanującym kod kreskowy. Jej celem jest uzyskanie szybkiej oceny jakości kodu kreskowego oraz określenie ewentualnej przyczyny niemożności odczytania kodu kreskowego lub trudności w odczycie kodu. 

Przy zakupie weryfikatorów kodów kreskowych należy kierować się oczywiście potrzebami. Weryfikatory laboratoryjne są urządzeniami stacjonarnymi i drogimi. Natomiast weryfikatory przenośne, chociaż mniej dokładne, umożliwiają sprawdzanie jakości kodów bezpośrednio podczas ich wykonywania na maszynie drukarskiej. 

4. Kod UCC/EAN-128 podstawowym kodem kreskowym w logistyce

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga sprawnego monitorowania przepływu towarów. Jest to proste wtedy, gdy wszystkie firmy w łańcuchu, od producenta do ostatecznego odbiorcy, stosują ten sam sposób kodowania informacji na opakowaniach logistycznych. Stosowanie standardów w zakresie gromadzenia i przesyłania danych usprawnia przepływ towarów i pozwala zmniejszyć koszty wymiany informacji. 

Do tego celu system EAN(UCC oferuje uniwersalne ponadbranżowe narzędzie: 

kod UCC/EAN-128

Jest to jedyny kod kreskowy, który umożliwia zakodowanie wszelkich potrzebnych danych 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały, bez konieczności dodatkowych uzgodnień między partnerami handlowymi. Jest rekomendowany przez normy europejskie do stosowania 
w środowisku otwartym.

Kod UCC/EAN-128 jest odmianą kodu 128, którego wymagania techniczne opisuje norma polska ustanowiona na podstawie normy europejskiej PN-EN 799. Od kodu 128 odróżnia go przede wszystkim wprowadzenie identyfikatorów danych określanych jako Identyfikatory Zastosowań. 

	Podstawowa struktura symbolu kodu kreskowego UCC/EAN-128

	Znak Start 

	Znak funkcyjny 
	Ciąg elementów
	Znak kontrolny symbolu
	Znak Stop

	
	
	Identyfikator (y) Zastosowania
	Pole (a) danych
	
	


Kod UCC/EAN-128 jest najgęstszym kodem ze wszystkich kodów liniowych. Posiada też zaletę kodów dwuwymiarowych dzięki możliwości łączenia wielu informacji w jednym symbolu kodu lub kilku, ale skanowanych jednocześnie przez czytnik. Zapewnia też bezbłędność zapisanych danych.
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Przykład kodu UCC/EAN-128



02 – zawartość 


37 – ilość 

11 - data produkcji
towar o numerze: 5900000000008

23937 sztuk


10.08.2001

Identyfikatory Zastosowań - są to oznaczenia cyfrowe, służące do zakodowania rodzaju i formatu występujących po nich danych. Identyfikatory Zastosowań zostały uzgodnione na poziomie międzynarodowym i obok amerykańskich identyfikatorów ANSI/FACT, są jedynym globalnym systemem kodowania rekomendowanym przez normy europejskie. Aktualną listę obowiązujących Identyfikatorów zastosowań można uzyskać w każdej krajowej organizacji EAN. 

4.1. Gdzie można stosować kod UCC/EAN-128

Zastosowanie kodu UCC/EAN–128 jest nieograniczone, można go stosować do usprawniania procesów produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowych w handlu, dystrybucji, służbie zdrowia, bankowości, transporcie, wojsku, rolnictwie i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest identyfikacja i monitorowanie towarów, usług lub dokumentów.

W łańcuchu dostaw na przykład, kod ten stosuje się do automatyzacji:

· przyjęć dostaw (surowców, wyrobów gotowych, opakowań zwrotnych itp.),

· rejestracji miejsc składowania,

· rejestracji pobrań dla celów kompletacji wydań wg indywidualnych zamówień,

· kontroli wydań wg dat produkcji,

· monitorowania wg serii produkcyjnych i odbiorców,

· inwentaryzacji,

· kontroli załadunku wg dopuszczalnej ładowności wagowej lub przestrzennej.

4.2. Dlaczego warto stosować kod UCC/EAN-128

· jest ogólnie znanym i powszechnym standardem, rekomendowanym przez normy krajowe i zagraniczne,

· jest integralnym elementem ogólnoświatowego systemu identyfikacji i komunikacji EAN(UCC,

· jest standardem otwartym, gdyż te same kody można wykorzystać do zarządzania zapasami we własnej firmie i do kontaktów z odbiorcami, 

· jest narzędziem rynkowym, pozwalającym obniżyć koszty w całym łańcuchu dostaw 
i ułatwiającym wymianę informacji z partnerami biznesowymi,

· jest narzędziem perspektywicznym, uwzględniającym potrzeby elektronicznej gospodarki,

· jest narzędziem elastycznym, w którym łatwo można rozszerzać zakres kodowanych danych, 

· jest narzędziem nowoczesnym, ułatwiającym proces wdrożenia oraz sprzyjającym rozszerzaniu się kręgu użytkowników.

Szersze informacje, opracowane na podstawie norm ISO i CEN oraz specyfikacji EAN.UCC, znajdują się w broszurach: „Symbolika kodu kreskowego UCC/EAN – 128” oraz „Identyfikatory Zastosowań EAN.UCC”, dostępne na stronach internetowych www.ean.pl
5. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC )

SSCC (ang. Serial Shipping Container Code) to numer identyfikujący każdą jednostkę logistyczną (np. palety, beczki, skrzynie, kontenery), która może mieć dowolną zawartość i która tworzona jest m.in. do transportu. Numer ten pozwala na śledzenie jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw. SSCC, nazywany tablicą rejestracyjną,  odpowiada postanowieniom normy europejskiej (EN 1572).

SSCC wykorzystywane jest zarówno wewnątrz magazynu, jak i w przewozie. Największe korzyści może przynieść jego stosowanie tam, gdzie dostawy zmieniają środek transportu: 
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Korzyści ze stosowania SSCC

· możliwość indywidualnej identyfikacji jednostek logistycznych

· możliwość śledzenia ruchu towarów

· możliwość powiązania informacji z fizycznym ruchem towarów

· możliwość uzyskania oszczędności (nie ma potrzeby oznaczania przesyłek 
w dystrybucji wewnętrznej własnymi etykietami, a także zmniejszają się koszty ewidencji dostarczanych przesyłek )

Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, będące uczestnikiem systemu EAN(UCC dla oznaczania opakowań transportowych numerem SSCC, stosują ten sam numer jednostki kodującej, co dla oznaczania jednostek konsumenckich (EAN/UCC-13).

Numer SSCC jest przedstawiany graficznie w symbolice kodu kreskowego UCC/EAN -128 na etykiecie logistycznej. 
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Informacje szczegółowe na temat SSCC i etykiety logistycznej znajdują się w broszurze pt. „Etykieta logistyczna EAN”, którą wysyłamy na życzenie oraz na stronach internetowych www.ean.pl
6. Sprzęt i usługi oferowane przez firmy z katalogu firm


( - oznacza, że firma oferuje drukarki i/lub oprogramowanie do wydruku kodu UCC/EAN-128 lub czytniki z kodem UCC/EAN-128
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8. Dane adresowe firm w porządku alfabetycznym

	AGIMAG  Stanisław Chmielewski
ul.1-go Sierpnia 28 m. 53
02-134 Warszawa

adres do korespondencji: ul.Kłopotowskiego 5, 03-717 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Stanisław Chmielewski

	Telefony:
	022  619-14-53

	Fax:
	022  619-12-29

	e-mail:
	staszek@athenasoft.com.pl 

	Adres  www:
	agimag.com.pl


	ASKA   A. i S. Kwiatkowscy
ul.Boremlowska 48

04-347 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Alina Jakubisiak

	Telefony:
	022  610-91-20

	Fax:
	022  610-56-57

	e-mail:
	office@aska.com.pl

	Adres  www:
	aska.com.pl


	BCS  Polska  Sp.z o.o.

ul. Grunwaldzka 174

33-300  Nowy Sącz
	

	Kontakty osobiste:
	Jarosław Ćwikła

	Telefony:
	018 440-02-22  / Hot line techniczny: 018  442-27-64

	Fax:
	018 440-02-20   (24 godziny)

	e-mail:
	bcs@bcspolska.pl

	Adres   www:
	bcspolska.pl

	Oddziały:

	ul. Miączyńska 16, 02-637 Warszawa
tel./fax: 022  844-40-62, e-mail: warszawa@bcspolska.pl


	Biuro Obsługi Wynalazczości i Inicjatyw Gospodarczych Edward Gross
ul. Powstańców 57

48-250 Głogówek
	

	Kontakty osobiste:
	Edward Gross, Krystyna Zaszkodna-Gross

	Telefony:
	077 437-39-52, 0603 349-694

	Fax:
	077 437-39-52

	e-mail:
	gross@op.onet.pl 

	Oddziały:

	ul. Jasińskiego 14 / 9, 44-100 Gliwice
Karolina Gross, Szymon Gross

tel.: 032  232-80-37


	Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
ul. Miedziana 11

00-958 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Aleksandra Kujszczyk

	Telefony:
	022 620-80-70, 620- 63-80

	Fax:
	022 620-69-82, 620-63-80

	e-mail:
	cobrpp@cobrpp.com.pl


	ComArch S.A.
AL. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków
	

	Kontakty osobiste:
	Katarzyna Wągiel

	Telefony:
	012  646-10-00

	Fax:
	012  646-11-00

	e-mail:
	info@comarch.pl


	EDISON S.A.
ul. 28 Lipca 1943r. 17 A

30-233 Kraków
	

	Kontakty osobiste:
	Marek Kubowicz

	Telefony:
	012 425-33-23

	Fax::
	012 425-23-83

	e-mail:
	biuro@edison.net.pl

	Adres   www:
	edison.net.pl


	ETICOD
ul. Dulęby 5

40-833 Katowice
	

	Kontakty osobiste:
	Piotr Herok

	Telefony:
	032 204-66-01, 204-56-89, 314-02-04

	Fax::
	032 204-56-89

	e-mail:
	biuro@eticod.pl

	Adres   www:
	eticod.pl


	ETIMARKET S.C. Andrzej Mikuła i S-ka
ul. Międzyleska 2/6,  lok.309 i  310

50-514 Wrocław
	

	Kontakty osobiste:
	Andrzej Mikuła

	Telefony:
	071 336-01-10, 0601 862-969

	Fax:
	071 336-01-10

	e-mail:
	etimarket@etimarket.com.pl,  etimarket@poczta.onet.pl

	Adres www:
	etimarket.com.pl


	ETISOFT  Wojciech Marczyk

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice
	

	Kontakty osobiste:
	Małgorzata Majnusz

	Telefony:
	032 237-48-35, 237-41-43

	Fax:
	032 237-48-66

	e-mail:
	office@etisoft.com.pl

	Adres www:
	etisoft.com.pl


	ETISOFT KRAKÓW

ul. Wadowicka 3

30-415 Kraków
	

	Kontakty osobiste:
	Katarzyna Obłaza

	Telefony:
	012  263-93-50, 263-93-51, 263-77-51

	Fax::
	012 263-77-51

	e-mail:
	etisoft@kr.onet.pl

	www:
	etisoft.com.pl


	ETISOFT ŁÓDŹ s.c.

ul. A. Struga 28/14

90-513 ŁÓDŹ
	

	Kontakty osobiste:
	Jarosław Marciniak

	Telefony:
	042 630-80-73,  0502  029-560

	Fax::
	042 630-80-72

	e-mail:
	etykiety@go2.pl 


	ETISOFT WROCŁAW  Beata Zawada
ul. Braci Gierymskich 156

51-640 Wrocław
	

	Kontakty osobiste:
	Piotr Olejarz

	Telefony:
	071 347-79-44

	Fax::
	071 347-76-31, 347-58-12

	e-mail:
	etisoft@etisoft.wroc.pl

	Adres   www:
	etisoft.wroc.pl


	F.P.H.U. „COD” Dorota Jarosińska, Tadeusz Jarosiński
ul. T. Kościuszki 12

43-100 Tychy
	

	Kontakty osobiste:
	Gabriela Siwiec

	Telefony:
	032 227-95-02

	Fax:
	032 227-95-02

	e-mail:
	


	FONTPOL  Sławomir Łuczak
Os. Kosmonautów 4 D

61-624 Poznań
	

	Kontakty osobiste:
	Sławomir Łuczak

	Telefony:
	061  825-09-95, 0502 997-190

	Fax:
	061  825-09-95

	e-mail:
	slawomir luczak@hoga.pl


	HANART   Hanna Włodarczyk
ul. Wólczańska 251A m.11

93-035 Łódź
	

	Kontakty osobiste:
	Hanna Włodarczyk

	Telefony:
	042 648-20-22

	Fax:
	042 648-20-22

	e-mail:
	hanart@wp.pl


	HDF SOFTWARE (TEAMS)

ul. Cybulskiego 7/9

50-206 Wrocław
	

	Kontakty osobiste:
	Tomasz Czarnecki

	Telefony:
	071 328-98-09, 328-81-93, wew. 28, 0600-870-452

	Fax::
	071 328-81-97

	e-mail:
	hdf@hdf.com.pl

	Adres   www:
	hdf.com.pl


	HIT - Kody Kreskowe Jadwiga Iglewska
ul.Szyperska 14

61-754 Poznań
	

	Kontakty osobiste:
	Grzegorz Iglewski

	Telefony:
	061 852-05-57

	Fax:
	061 852-05-57


	Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. Estkowskiego 6

61-755 Poznań
	

	Kontakty osobiste:
	Krystyna Grzelka, Zbyszko Górny

	Telefony:
	061 852-38-81, 852-76-81 wew. 112, 113

	Fax:
	061 852-38-81

	e-mail:
	zk@ilim.poznan.pl


	JANTAR  Sp.z o.o.
ul. Piekarska 130

43-300 Bielsko-Biała
	

	Kontakty osobiste:
	Tomasz Talik  Dyr. Działu Nowoczesnych Technologii

	Telefony:
	033  82-14-820 do 823,  81-00-736,  81-00-813

	Fax:
	033  82-14-824

	e-mail:
	jantar@jantar.pl

	Adres www:
	jantar.pl

	Oddziały:

	ul. Brzezińska 8a, 44-200 Rybnik
tel.: 032 423-80-15, 0601 860-172, fax: 032 423-80-14, e-mail: rybnik@jantar.pl 

	ul. Wybickiego 7 (Pawilon A), 31-261 Kraków
tel. / fax: 012  633-04-03, 623-76-36, 623-75-99  e-mail: krakow@jantar.pl 

	ul. Dworcowa 23, 34-300 Żywiec
tel.: 033  860-20-71,  fax: 033 860-20-72, e-mail: zywiec@jantar.pl  

	ul. Hutnika, 32-650 Kęty
tel.: 033 845-59-35,  e-mail: kety@jantar.pl

	ul. Trwała 7, 53-335 Wrocław
tel. / fax: 071  783-78-70,  e-mail: wroclaw@jantar.pl 

	ul. Lwowska 6  p.110,  35-301 Rzeszów
tel. / fax: 017  852-91-54,  e-mail: rzeszow@jantar.pl


	KODY KRESKOWE  Jadwiga Seniuk

ul. Sądowa 9a

50-046 Wrocław
	

	Kontakty osobiste:
	Tadeusz Seniuk

	Telefony:
	071  341-14-81

	Fax:
	071  780-88-18

	e-mail:
	kody@kody.com.pl 

	Adres www:
	kody.com.pl


	KODY KRESKOWE S.C. P.P.H.U.

ul. Sytkowska 29

60-413 Poznań
	

	Kontakty osobiste:
	Dorota Zielewicz

	Telefony:
	061 848-05-52

	Fax:
	061 848-05-52

	e-mail:
	kody@kodykreskowe.pl 

	Adres www:
	kodykreskowe.pl

	Oddziały:

	Warszawa
tel.: 022  627-20-97, fax: 022  627-20-96

e-mail:  kody@kodyedi.home.pl

	ul. Ułańska 9/109, 40-887 Katowice
tel./fax: 032 254-78-78

e-mail: kodyedi@home.pl
Adres www: kodykreskowe.pl


	KONCEPT - L Sp. J.

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Katarzyna Witkowska

	Telefony:
	022 519-08-62

	Fax:
	022 519-08-67

	e-mail: 
	koncept@koncept-l.pl

	Adres www:
	www.koncept-l.pl 


	Ośrodek Kodów Kreskowych  DZK

ul. Jabłońskiego 15 B/15

80-766 Gdańsk
	

	Kontakty osobiste:
	Zygmunt Kiedrowski

	Telefony:
	058 324-89-96 lub 97, 300-51-81

	Fax:
	058 324-89-96

	e-mail: 
	dzk@dzk.com.pl

	Adres www:
	dzk.com.pl


	PAXAR POLSKA Sp.z o.o.

ul. Syrokomli  6

03-335  Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Bożena Matela

	Telefony:
	022 811-10-44

	Fax:
	022 811-10-95

	e-mail:
	paxar@paxar.com.pl

	adres www:
	paxer.com.pl


	POSNET ŁÓDŹ  S.C.
ul. Piotrkowska 286

93-034 Łódź
	

	Kontakty osobiste:
	Justyna Szwed

	Telefony:
	042 684-49-50, 683-35-20, 21 .. 22

	Fax:
	042 683-35-20 wew.29

	e-mail:
	posnet.kody@lodz.com.pl

	Adres www:
	posnetlodz.prv.pl


	PROPER  S.C.
ul. Słowiańska 38 E

61-664 Poznań
	

	Kontakty osobiste:
	Agnieszka Dudziak

	Telefony:
	061 852-00-91, 826-75-11,   0604  456-311

	Fax:
	061 826-75-11, 825-00-91

	e-mail:
	proper@proper.pl 


	SAI – Systemy Automatycznej Identyfikacji s.c.
ul. Krzyżowa 12/14

97-200 Tomaszów Mazowiecki
	

	Kontakty osobiste:
	Sylwester Chachuła

	Telefony:
	044 724-74-79, 724-95-53

	Fax:
	044 724-74-79

	e-mail:
	sai@sai.com.pl


	SELMAR   Marek Przezwański

ul. Chłodna 39 paw.7

00-867 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Monika Nowak

	Telefony:
	022 850-13-40 (centrala), 850-13-50 (bezpośredni)

	Fax:
	022 850-13-41

	e-mail:
	symbol@symbol.com.pl

	Adres www:
	symbol.com.pl


	SICK Sp.z o.o.

ul. Nakielska 3

01-106 Warszawa
	

	Kontakty osobiste:
	Paweł Szczuka

	Telefony:
	022 837-40-50,  0603  39-10-01

	Fax:
	022 837-43-88

	e-mail:
	Info@sick.pl


	SKK  - Systemy Kodów Kreskowych   Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8W

30-415 Kraków
	

	Kontakty osobiste:
	Anna Gagaczowska

	Telefony:
	012 293-27-00

	Fax:
	012 293-27-01

	e-mail:
	skk@skk.com.pl

	Adres www:
	skk.com.pl

	Oddziały:

	ul. Kijowska 1, Centrum Millenium, 03-738 Warszawa
tel.: 022 518-07-00, fax: 022 518-07-01, e-mail: skk@skk.com.pl

	ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
tel.: 061 878-32-69, fax: 061 878-32-45, e-mail: skk@skk.com.pl


	URBITEX PUH  Jan Urbański
ul. Przybyszewskiego 199/205

93-120  Łódź
	

	Kontakty osobiste:
	Jan Urbański

	Telefony:
	042 641-85-98

	Fax:
	042 641-85-98

	e-mail:
	urbitex@urbitex.com.pl 

	Adres  www:
	urbitex.com.pl


	ZEMAR  S.C. 
ul. Polska 28

81-334 Gdynia
	

	Kontakty osobiste:
	Marcin Jaroń

	Telefony:
	058 661-89-83, 661-88-21,  0603 443-544

	Fax:
	058 661-89-83

	e-mail:
	zemar@gd.home.pl

	adres  www:
	zemar.pl


� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Międzynarodowe Stowarzyszenie Spedytorów FIATA (International  Federation of Fright Forwarders Associations) uznało w całości standardy EAN(UCC i zaleca stosowanie  SSCC dla śledzenia ruchu przesyłek.
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