	Nazwa drukarki
	Typ/model
	Max. Szer

Max. Dług.
	Strona barwiąca
	Informacje o rolce
	Zamiennik

	Avery
	TTX 450              druk. z gł. krawędziową
	110mm / 600m
	In ,
	1 cal, brak nacięć
	

	Avery


	TTX 674/675, PUMA+, LION+ druk. z gł. krawędziową
	   114mm / 600m
	In,
	1 cal, brak nacięć
	

	Avery
	AP 2.4
	110mm / 91m
	Out
	½ cala, rolka110mm, nacięcia, kalka równo z prawą krawędzią (na maszynie), zamiennik Sato CX 200 (z długością 91m.b.)

	Avery
	AP 3.4
	110mm / 300m
	Out (może być IN)
	1 cal,  kalka centrowana na rolce o szerokości 110mm, nacięcia

	Avery
	AP 4.4/5.4
	110mm /500m
	Out (może być IN)
	1 cal, brak nacięć
	

	Avery
	TDI, XXTREME druk. z gł. krawędziową
	 114mm /600m
	In,
	1 cal, brak nacięć
	

	Avery
	CHESS 0X

druk. z gł. krawędziową
	             /600m
	In,
	1 cal, brak nacięć
	

	Avery
	TTX 350
	110mm / 540m
	In
	1 cal brak nacięć
	

	Avery
	TTK, TEXXTILE
	 110mm /540m
	Out
	1 cal, brak nacięć
	

	Cab
	Apollo, Calipso,

Gemini
	114mm / 360m
	In
	1 cal, brak nacięć
	Sato, Datamax

	Cab
	E2
	110mm / 140m Etisoft produkuje długość 91m.b.
	Out
	½ cala, nacięcia, rolka 110mm kalka nawijana równo z prawą krawedzią na maszynie

	Croy
	
	110mm / 91m
	Out
	½  cala, 
	

	Citizen
	CLP 4081
	114mm / 360m
	Out
	1 cal, brak nacięć
	Zebra, Intermec

	Datamax
	Seria E ,    Ovation
	110mm / 110m  
	In
	½  cala, nacięcia,  rolka równa z kalką

	Datamax
	Prodigy plus
	110mm /360m
	In
	1 cal, brak nacięć
	

	Datamax
	DMX-I 4206 (I-clas)
	104mm / 600m
	In
	1 cal, brak nacięć
	

	Datamax
	W-class
	              /460m
	In
	1 cal, brak nacięć
	

	Datamax
	DMX 400
	114mm / 450m
	In
	1 cal, brak nacięć
	Sato

	Datamax
	DMX 500/600
	165mm / 450m
	In
	1 cal, brak nacięć
	Sato

	Datamax
	DMX 800
	220mm / 450m
	In
	1 cal, brak nacięć
	Sato

	Easy Coder
	E4
	             /200m
	In
	

	Eltron
	TLP 2742/2242/2642/ 3642
	110mm / 91m
	Out
	½  cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie, nacięcia

	Eltron/Zebra
	TLP 2844
	110mm / 74m
	Out
	½ cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie, nacięcia

	Eltron/Zebra
	TLP 2824
	55mm / 74m
	Out
	½ cala, rolka równa z kalką , nacięcia

	Eltron
	TLP 2622/2722
	55mm / 91m
	Out
	½  cala, kalka równa z rolką, nacięcia

	Eltron
	TLP 2044/2046/ eclipse
	110mm / 300m
	Out
	1 cal,  nacięcia
	

	Eltron
	TLP 2746
	             / 350m
	Out
	1 cal,   nacięcia
	

	Intermec
	3400
	104mm / 155m
	Out
	1 cal,  nacięcia
	

	Intermec
	4400
	117mm / 450m
	Out
	1 cal, rolka o szer. 117mm  kalka nawijana centralnie

	Intermec
	3644
	104mm / 155m
	Out
	1 cal,  nacięcia
	

	Intermec
	4630
	165mm / 450m
	In
	1 cal, 
	

	Intermec
	4830
	220mm /450m
	In
	1 cal,
	

	Intermec
	501 / 601
	
	In
	1 cal, 
	

	Intermec
	C4 / 7421 / 7422
	110mm / 91m
	Out
	½ cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie


	Markpoint
	MP 104 TT
	110mm / 300m
	Out
	1 cal,  nacięcia, dodatkowa rolka odbiorcz

	Markpoint
	MP 150 TT
	300mm / 600m
	Out
	1 cal,  nacięcia, dodatkowa rolka odbiorcz

	Markpoint
	MP 300 TT
	300mm / 700m
	In
	1 cal, nacięcia
	

	Meto
	SP-40                    druk. z gł. krawędziową
	130mm / 600m
	Out
	1 cal, 
	

	Meto
	AS-40
	110mm / 350
	Out
	1 cal, 
	

	Meto
	8500
	114mm / 360m
	In
	1 cal, brak nacięć
	

	Meto 
	Mn-4
	110mm / 110m  
	In
	½ cala, nacięcia , rolka równa z kalką

	Novexx
	Ocelot
	110mm / 540m
	In
	1 cal brak nacięć
	

	Novexx
	TEXXTILE
	 110mm /540m
	Out
	1 cal, brak nacięć
	

	Novexx
	Puma, druk. z gł. krawędziową
	110mm / 600m 
	In , 
	1 cal , brak nacięć
	

	Novexx
	Lion, druk. z gł. krawędziową
	130mm / 600m
	In ,  
	1 cal , brak nacięć
	

	Novexx
	Tiger, druk. z gł. krawędziową
	165mm / 600m
	In , 
	1 cal , brak nacięć
	

	Paxar
	Drukarka ½ cala

	110mm / 91m
	Out
	½ cala, kalka nawijana na rolkę 110mm równo z prawą krawędzia na maszynie

	Sato
	CT400
	110mm / 100m Etisoft  produkuje     długości 91m
	Out
	½ cala, rolka równa z kalką, nacięcia nie są wymagane

	Sato 
	CT 408/410
	110mm / 100m Etisoft produkuje     długości 91m
	Out
	½ cala, kalka centrowana na rolce110mm, nacięcia nie są wymagane

	Sato
	CX 208/210
	108mm / 140m
Etisoft  produkuje     długości 91m
	Out
	½ cala, nacięcia , kalka centrowana na rolce o szerokości 110mm

	Sato
	CX 200,


	108mm / 140m Etisoft  produkuje     długości 91m
	Out
	½ cala, kalka nawijana na rolkę 110mm równo z prawą krawędzia na maszynie

	Sato
	CL 408/412
	110mm / 450m
	In
	1 cal, brak nac.
	

	Sato
	CL 608/612
	165mm / 450m
	In
	1 cal, brak nac.
	

	Sato
	M 4762
	165mm / 300m
	In
	1 cal, brak nac.
	

	Sato
	M 8400
	110mm / 410m
	In
	1 cal, brak nac.
	

	Tec
	B 452
	110mm / 300m
	Out
	1 cal, 2 nacięc., kalka nawijana na rolkę 118mm  centralnie

	Tec
	B 472, druk. z głow. krawędz.
	114mm / 600m
	Out
	1 cal, 2 nacięcia, rolka równo z kalką

	Tec
	B 672, druk. z głow. krawędz.
	165mm / 300m
	Out
	1 cal, 2 nacięcia, kalka nawijana na rolkę 228mm centralnie

	Tec
	B 872, druk. z głow. krawędz.
	220mm / 300m
	Out
	1 cal, 2 nacięcia, kalka nawijana na rolkę 228mm centralnie

	Zebra
	TLP 2824
	55mm / 74m
	Out
	½ cala, rolka równa z kalką , nacięcia

	Zebra
	TLP 2844
	110mm / 74m
	Out
	0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie

	Zebra
	S 300 /400 /500/600
	114mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 105
	114mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 130
	140mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 140/142/143
	153mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra 
	Z 170
	174mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 220 do 223
	220mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 4000
	110mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 6000
	174mm / 450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra
	Z 4M/6M
	            /450m
	Out
	1 cal, 2 nacięc.
	

	Zebra 
	T-300
	110mm / 110m
	In
	½ cala, nacięcia , rolka równa z kalką

	Zebra
	T-402
	110mm / 91m
	Out
	½ cala, nacięcia , kalka centrowana na rolce o szerokości 110mm


