Nazwa drukarki�
Typ/model�
Max. Szer


Max. D³ug.�
Strona barwi¹ca�
Informacje o rolce�
Zamiennik�
�
Avery�
TTX 450 druk. z g³. krawêdziow¹�
106mm / 600m�
In ,�
1cal, 2 naciêc.�
�
�
Avery�
TTX 650�
128mm / 600m�
In�
1cal, 2 naciêc.�
�
�
Cab�
Apollo, Calipso,


Gemini�
114mm / 360m�
In�
1 cal, brak nac.�
Sato, Datamax�
�
Citizen�
CLP 4081�
114mm / 360m�
Out�
1 cal, brak nac.�
Zebra, Intermec�
�
Datamax�
Seria E,


Ovation�
110mm / 110m  �
In�
0,5 cala, rolka nie wystaj¹ca poza kalkê �
�
�
Datamax�
DMX 400�
114mm / 450m�
In�
1 cal, brak nac.�
Sato�
�
Datamax�
DMX 500/600�
165mm / 450m�
In�
1 cal, brak nac.�
Sato�
�
Datamax�
DMX 800�
220mm / 450m�
In�
1 cal, brak nac.�
Sato�
�
Eltron�
TLP 2742/


2242/2642/ 3642�
110mm / 91m�
Out�
0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie�
�
Eltron�
TLP 2844�
110mm / 74m�
Out�
0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie�
�
Eltron�
TLP 2622/2722�
56mm / 91m�
Out�
0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie�
�
Eltron�
TLP 2044/2046/ eclipse�
110mm / 300m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Eltron�
TLP 2746�
             / 350m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Intermec�
3400�
104mm / 155m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Intermec�
4400�
117mm / 450m�
Out�
1 cal, rolka o szer. 117mm  kalka nawijana centralnie�
�
Intermec�
3644�
104mm / 155m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Intermec�
7421/7422�
110mm / 91m�
Out�
0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie�
�
Markpoint�
MP 104 TT�
110mm / 300m�
Out�
1 cal, 2 naciêcia, dodatkowa rolka odbiorcz�
�
Markpoint�
MP 150 TT�
300mm / 600m�
Out�
1 cal, 2 naciêcia, dodatkowa rolka odbiorcz�
�
Meto�
8500�
114mm / 360m�
In�
1 cal, brak nac.�
�
�
Novexx�
Puma, druk. z g³. krawêdziow¹�
110mm / 600m �
In , �
1 cal , 2 naciêcia�
�
�
Novexx�
Lion, druk. z g³. krawêdziow¹�
130mm / 600m�
In ,  �
1 cal , 2 naciêcia�
�
�
Novexx�
Tiger, druk. z g³. krawêdziow¹�
165mm / 600m�
In , �
1 cal , 2 naciêcia�
�
�
Sato�
CX 200,


CT 400�
108mm / 140m�
Out�
0,5 cala, kalka nawijana na rolkê 110mm  nie centralnie�
�
Sato�
CL 408/412�
110mm / 450m�
In�
1 cal, brak nac.�
�
�
Sato�
CL 608/612�
165mm / 450m�
In�
1 cal, brak nac.�
�
�
Sato�
M 4762�
165mm / 300m�
In�
1 cal, brak nac.�
�
�
Sato�
M 8400�
110mm / 410m�
In�
1 cal, brak nac.�
�
�
Tec�
B 452�
110mm / 300m�
Out�
1 cal, 2 naciêc., kalka nawijana na rolkê 118mm  centralnie�
�
Tec�
B 472, druk. z g³ow. krawêdz.�
114mm / 600m�
Out�
1 cal, 2 naciêcia, rolka równo z kalk¹�
�
Tec�
B 672, druk. z g³ow. krawêdz.�
165mm / 300m�
Out�
1 cal, 2 naciêcia, kalka nawijana na rolkê 228mm centralnie�
�
Tec�
B 872, druk. z g³ow. krawêdz.�
220mm / 300m�
Out�
1 cal, 2 naciêcia, kalka nawijana na rolkê 228mm centralnie�
�
Zebra�
TLP 2844�
110mm / 74m�
Out�
0,5 cala, rolka szer.110mm kalka nawijana centralnie�
�
Zebra�
S 300 /400 /500/600�
114mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 105�
114mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 130�
140mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 140/142/143�
153mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra �
Z 170�
174mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 220 do 223�
220mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 4000�
110mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 6000�
174mm / 450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
Zebra�
Z 4M/6M�
            /450m�
Out�
1 cal, 2 naciêc.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






