FOLIE FIRMY 3M DO DRUKAREK TERMOTRANSFEROWYCH:

	folia e-1006
	folia e-1067
	folia e-1007

	Specjalna folia plombowa, poliestrowa

srebrna błyszcząca


	Specjalna folia plombowa, poliestrowa

biała błyszcząca 


	Folia akrylowa, 

biała 

	Próba zerwania lub przeklejenia plomby powoduje jej trwałe uszkodzenie poprzez ukazanie się napisu VOID.
	Przy próbie zerwania plomba się kruszy, nie nadaje się do stosowania na łączeniach różnych elementów, nie przewodzi prądu, można po niej pisać.



	
	


Zalety:

· nie można ich przekleić na inny środek trwały;

· są odporne na temperaturę, wilgoć, detergenty; 

· można na nich umieścić dowolny nadruk: grafikę, tekst, logo firmy, numer kolejny, kod kreskowy, itp.
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